

**A quien corresponda 19 de Diciembre 2014**

**P R E S E N T E :**

Reciba saludos, el que suscribe Ing. Civil, y con constancia de habilidades DC3 por la S.T.P.S. en Mantenimiento de Equipos Sujetos a Presión Daniel H. Morales Mtz.hace el siguiente

R E P O R T E

1.- Se da las sugerencia de instalación del calentador Raypak conforme a el manual dentro del empaque del mismo y siguiendo los criterios de la instalación de calentadores de alberca con personal del lugar.

2.- se revisan los siguientes puntos, conforme manual de instalación:

el suministro de energía eléctrica

el suministro de gas (L.P.)

las conexiones de entrada y salida de agua ( con bypass)

la presión correcta de agua

3.- Al encender el calentador aparece una leyenda en el display "revisando" y posteriormente hace un zumbido el calentador que se supone es la corriente eléctrica intentando encender el piloto, después de varios intentos dice la leyenda "fallo en encendido de piloto" posteriormente aparece otra leyenda que dice "cierre de sistema de ignición"

4.- por lo anterior se solicita a quien corresponda que nos den apoyo ya sea personal o de alguna otra manera para resolver el problema antes citado

sin mas por el momento quedo pendiente

Atentamente

Ing. Daniel Morales M.

2221 58 05 91

c.c.p.archivo.